

 **Счетчик воды крыльчатый СВК-15ГИ**

**Счетчик воды крыльчатый СВК-15ГИ с импульсным выходом** предназначен для измерения объема горячей и/или холодной воды по ГОСТ Р 51232, протекающей по трубопроводу в системе горячего или холодного водоснабжения при температуре от 5 до 90 град.С и при давлении не более 1,0 МПа (10 бар).

Исполнение – латунный корпус.

Универсальный.

Импульсный выход.

Магнитозащищен.

**Технические характеристики счетчика воды СВК-15ГИ**:

Диаметр условного прохода, мм - 15

Класс и рабочее положение -BH/AV

Номинальное давление, МПа - 1,0

Температура воды, град. С –  (5 - 90)

Объемные расходы воды, м³/ч:

- минимальный (Qmin) - 0,03(0,06)

- переходный (Qt) – 0,12(0,15)

- номинальный (Qn) – 1,5

- максимальный (Qmax) - 3,0

*Цена одного импульса для счетчика, л × имп. – 10х1*

Порог чувствительности, м³/ч, не более - 0,015(0,03)

Потеря давления приQmax, МПа, не более - 0,1

Габаритные размеры, мм, не более:

 - длина – 110

 - длина с монтажными штуцерами – 190

 - ширина – 80

 - высота – 85

Присоединительный размер резьбового соединения – G3/4-B

Масса счетчика, кг, не более – 0,65

*Наличие импульсного выхода позволяет подключать счётчик к системам диспетчеризации и системам удалённого сбора информации.*

Средний полный срок службы, лет - 12

Межповерочный интервал:

- на холодной воде, лет - 6

- на горячей воде, лет - 6

Гарантийный срок эксплуатации – 6 лет

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Счетчик отвечает ГОСТ Р 50601-93, ТУ 4213-001-26384587-2014.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.29.592.A № 59583

Зарегистрирован  в Государственном реестре № 61399-15.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ54.Н16025

Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.421.Т.000190.05.10.

*Обратный клапан.*

*Комплект монтажных частей.*

**Изготовитель рекомендует**: для предотвращения поломки счетчика в результате гидравлического удара перед счетчиком, устанавливать регулятор давления, а для предотвращения загрязнения проливной части счетчика устанавливать дополнительный фильтр. **ООО «ВодоЭнергоучет»**

 **Условия эксплуатации:**

* Температура окружающего воздуха от +5 до +50 град. С;
* относительная влажность до 80 % при температуре 35 град.С и более низких значениях температуры без конденсации влаги.

Счетчик с обозначением BH/AV может устанавливаться как на горизонтальном участке трубопровода шкалой вверх (Н) или в сторону (V), так и на вертикальном (V).

 **Внимание:**

* *Не допускается применение сварки при монтаже счетчика!*
* *Заполнение трубопровода водой после монтажа и в процессе эксплуатации необходимо производить медленно с целью предотвращения гидроудара и высоких скоростей воздуха, протекающего по трубопроводу во время его заполнения.*